产品信息：

1．品牌：杰瑞康达

2.磁芯材质：铁氧体

3.表面积与体积比大，散热效果好，功率密度高

4.额定工作电流：1-200mA

5.电感量：0.2uH

6.工作温度：-55℃～+130℃

7.储存温度：-55℃～+85℃

8.储存湿度：30～95%